STYROFORM DATA:

|  |
| --- |
| Zamawiający: |

**Formularz zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ Termoparapetu | Typ stolarki okiennej | Grubość parapetu zewnętrznego | Grubość parapetu wewnętrznego | Grubość muru | Grubość docieplenia | Ilość mb | Ilość sztuk \* | Uwagi |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ST-01**TERMOPARAPET DWUSTRONNY**ST-01.tif** | **ST-04**TERMOPARAPET PODBALKONOWY**ST-04.tif** | **ST-07**TERMOPARAPET POD OKNA TYPU HS**ST-07.tif** |
| **ST-02**TERMOPARAPET JEDNOSTRONNYZEWNĘTRZNY**ST-02.tif** | **ST-05**TERMOPARAPET PODBALKONOWY ZEWNĘTRZNY**ST-05.tif** |  |
| **ST-03**TERMOPARAPET JEDNOSTRONNY WEWNĘTRZNY**ST-03.tif** | **ST-06**ŁAWA PODOKIENNA**ST-06.tif** | **UWAGI:**- 1 szt. = 1,20mb- standardowa wysokość Termoparapetu **ST-01, ST-02, ST-03** to 6cm do ramy okiennej.- standardowa szerokość Termoparapetu **ST-01** to 39cm (24cm mur + 15cm docieplenia) |